Команда разработчиков SuperPrint (Resetters) создала программу PrintHelp для обслуживания струйных принтеров Epson, пришедшую на смену программе SPUA, которая выполняла только одну функцию - сброс счетчика отработки (памперса).

Файл      printhelp.exe -    
Совместимость: Windows XP (x32), (x64), Windows 7.
Язык: Русский, Английский
Интернет: сброс памперса возможен только на компьютере, подключенном к интернету.

Файл     iPrintHelp.dmg    -    Поддержка  MAC пользователей.
Минимальная версия OS 10.6 SnowLeopard

Программа может выполнять следующие функции для принтеров Epson(не для всех моделей):
- проверка текущего значения счетчика отработанных чернил
- сброс счетчика отработанных чернил (для некоторых моделей требуется КОД СБРОСА)
- прочистка печатающей головки
- усиленная прочистка печатающей головки при первоначальной заправке 
- чтение и запись серийного номера принтера
- чтение и запись USB ID
- чтение и запись HEAD ID
- создание дампа EEPROM backup
- тест протяжки бумаги - paper feed test
- проверка и тест дюз
- распечатка цветных заливок
- initialize (disable) PF deterioration offset
- получение статуса о состоянии принтера
- чтение уровня чернил
- сброс Уровня Чернил и сброс Памперса в принтерах L100, L200, L800 бесплатно


Список поддерживаемых моделей принтеров Epson:
Сброс памперса некоторых моделей БЕЗ Кодов Сброса возможен только для стран: Украина, Россия, Казахстан, Беларусь, Молдавия, Грузия

Artisan: Artisan 50, Artisan 1430, Artisan 700, Artisan 710, Artisan 725, Artisan 730, Artisan 800, Artisan 810, Artisan 835, Artisan 837

B: B40W, B42WD, B1100, B1110
BX: BX300F, BX305, BX310FN, BX320FW, BX525WD, BX600FW, BX610FW, BX620FWD, BX625FWD, BX925, BX935

C: C58, C59, C62, C63, C64, C65, C67, C68, C76, C77, C78, C79, C82, C83, C84, C85, C86, C87, C88, C90, C91, C92, C93, C94, C95, C97, C98, C99, C110, C120
CX: CX2800, CX2900, CX3100, CX3200, CX3300, CX3400, CX3500, CX3600, CX3650, CX3700, CX3800, CX3900, CX4000, CX4080, CX4100, CX4500, CX4600, CX4700, CX4800, CX4900, CX5000, CX5700F, CX5900, CX6300, CX6400, CX6500, CX6600, CX7300, CX7700, CX7800, CX8300, CX8400, CX9300F, CX9400Fax, CX9500F

D: D68, D78, D88, D92, D120

DX: DX3800, DX4000, DX4200, DX4800, DX5000, DX5050, DX6000, DX7400, DX7450, DX8400, DX9400F

EP: E-600, EP-302, E-600, EP-702A, EP-703A, EP-705A, EP-706A, EP-775A, EP-801A, EP-802A, EP-804A, EP-804F, EP-901F, EP-902A, EP-903
K: K100, K101, K200, K201, K300, K301

L: L100, L110, L120, L200, L210, L300, L350, L351, L355, L550, L555, L800, L1300, L1800 

M: M100, M105, M200, M205

ME: ME2, ME-10, ME-20, ME-30, ME-32, ME-70, ME-80, ME-82WD, ME-100, ME-101, ME-200, ME-300, ME-301, ME-303, ME-320, ME-330, ME-340, ME-360, ME-401, ME-403, ME-510, ME-520, ME-530, ME-535, ME-560, ME-570, ME-600F, ME-620F, ME-650, ME-900WD, ME-940FW, ME-960FWD, ME-1100

NX: NX110, NX125, NX127, NX130, NX200, NX210, NX215, NX220, NX230, NX300, NX305, NX330, NX400, NX410, NX415, NX420W, NX430, NX510, NX515, NX530, NX620, NX625

P: P50, P60
PX: PX610FW, PX650, PX659, PX660, PX700W, PX710W, PX720WD, PX730FWD, PX800FW, PX810FW, PX820WD, PX830FWD, PX-203A, PX-V600, PX-V630
Photo: Photo 820, 830U, 890, 900, 950, 960, 1280, 1290, 1390, 1400, 1410, Photo 1430, Photo 1500, 2100, 2200
PictureMate: PM100, PM210, PM215, PM225 PM235, PM240, PM250, PM260, PM270, PM280, PM290, PM310. сброс памперса НЕдоступен. Чтение доступно.
PM: PM-3500C, PM-4000px, PM-G800, PM-G4500, PM-G5000, PM-A820, PM-A890

R: R200, R210, R220, R230, R240, R245, R250, R260, R265, R270, R280, R285, R290, R295, R300, R310, R320, R330, R340, R350, R360, R380, R390, R800, R1800, R1900, R2000, R2400, R2880, R3000
RX: RX420, RX425, RX430, RX500, RX510, RX520, RX530, RX560, RX580, RX585, RX590, RX595, RX600, RX610, RX615, RX620, RX630, RX640, RX650, RX680, RX685, RX690, RX700

S: S20, S21, S22
SX: SX100, SX105, SX110, SX115, SX117, SX125, SX130, SX200, SX205, SX210, SX215, SX218, SX230, SX235, SX400, SX405, SX410, SX415, SX420W, SX425W, SX430, SX435, SX510, SX515, SX525WD, SX600FW, SX610FW, SX620

T: T10, T11, T13, T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T30, T33, T40W, T42WD, T50, T59, T60, T1100, T1110
TX: TX100, TX101, TX102, TX103, TX105, TX106, TX109, TX110, TX111, TX115, TX116, TX117, TX119, TX120, TX121, TX125, TX130
TX200, TX209, TX210, TX219, TX220, TX230, TX300F, TX320F
TX400, TX405, TX408, TX409, TX410, TX419, TX420W
TX510FN, TX515FN, TX525, TX550W, TX560WD, TX600FW, TX610FW, TX620FWD, TX650, TX659
TX700W, TX710W, TX720WD, TX800FW, TX810FW, TX820FWD, TX830FWD

WorkForce: WorkForce 30, 40, 42, 310, 315, 320, 323, 325, 500, 520, 600, 610, 615, 630, 635, 840, 1100
WorkForce WF-7010, WF-7011, WF-7012, WF-7015, WF-7018, WF-7510, WF-7511, WF-7515, WF-7520, WF-7521, WF-7525
WorkForce WF-2010, WF-2510, WF-2520, WF-2528, WF-2530, WF-2538, WF-2540, WF-2548
WorkForce WP-4011, WPM-4011, WP-4015DN, WP-4020, WP-4022, WP-4025DW, WP-4092, WP-4095DN, 
WP-4511, WP-4515, WP-4520, WP-4521, WPM-4521, WP-4525, WP-4530, WP-4531, WP-4532, WP-4533, WP-4535, WP-4540, WP-4545, WP-4590, WP-4592, WP-4595 - сброс памперса НЕдоступен. Чтение доступно.

XP: XP-20, XP-30, XP-33, 
XP-100, XP102, XP-103, XP-111, 
XP-200, XP-201, XP-202, XP-203, XP-204, XP-205, XP-206, XP-207, XP-208, XP-211, XP-212, XP-214, XP-215, XP-216, XP-217
XP-300, XP-302, XP-303, XP-305, XP-306, XP-311, XP-312, XP-313, XP-315, 
XP-400, XP-402, XP-403, XP-405, XP-406, XP-411, XP-412, XP-413, XP-415, XP-510, 
XP-600, XP-610, XP-605, XP-615, XP-700, XP-710, XP-750, XP-800, XP-810, XP-850, XP-950

Для тех принтеров, у которых памперс выполнен в виде отдельного картриджа с отдельным чипом - сбрасывать можно только программаторами чипов


Если ваш принтер требует код для очистки счетчика , его можно купить по ссылке:

http://www.plati.ru/asp/pay.asp?idd=1341035&ai=441657